**Załącznik nr 1a**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 *(miejscowość, dnia)*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

do zapytania ofertowego nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019r. wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: technolog robót wykończeniowych, warsztat brukarski, warsztat gastronomiczno-kulinarny w ramach projektu: ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty   
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

**Zadanie 1: Sprzedaż i dostawa urządzeń i sprzętu do warsztatu – technolog robót wykończeniowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Opis** | **Cena jednostkowa brutto** | **Łączna ofertowana cena brutto** |
| 1. | Rusztowanie (CPV:  44212310-5) | 2 | szt. | Parametry:  - 1 szt. tzn. 1 zestaw – 18 ram  - wysokość robocza 8,30 m  - wysokość konstrukcji 7,30 m  - wysokość do podestu 6,30 m  - waga 1 zestawu 144 kg  - powierzchnia pod względem transportowym 90 cm\*85 cm\*165 cm |  |  |
| 2. | Agregat malarski (CPV: 43812000-8) | 2 | szt. | Parametry: - zbiornik 10 l - ciśnienie powietrza ok. 3 bar - wąż długości około 4 m  - dysza 2,0  - wyposażony w regulator ciśnienia  i pistolet do malowania  - wejście typowe 1/4  - sprężarka o wydajności powietrza min. 250- 250 l/min  - do uniwersalnego malowania dużych powierzchni. |  |  |
| 3. | Pilarka tarczowa  (CPV- 43812000-8) | 1 | szt. | Parametry:  - regulowana głębokość cięcia, opcja zmiany kąta cięcia  - ergonomiczna konstrukcja - współpraca z tarczą tnącą  o średnicy 190 mm - moc znamionowa min.1200 W  - prędkość obrotowa na biegu jałowym 5600 obr./min  - szybkie i skuteczne cięcie wzdłużne  i ukosowe |  |  |
| 4. | Drabina malarska  ( CPV 44423200-3) | 2 | szt. | Parametry:  - drewniana rozstawna, 2x5 szczebli  - boki drabiny wykonane z listwy o grubości 6,5\*2,2 cm  - z impregnowanego drewna sosnowego, wzmocnione prętem stalowym |  |  |
| 5. | Pistolet do pianki montażowej (CPV: 43812000-8) | 2 | szt. | Parametry:  - korpus pistoletu niklowany metalowy  - kosz mocujący pokryty warstwą teflonu  - zdejmowana plastikowa rękojeść  -duże plastikowe pokrętło pozwalające  na szybkie i precyzyjne ustawienie wypływu piany |  |  |
| 6. | Szlifierka  do drewna  (CPV:  43811000-1) | 1 | szt. | Parametry:  - moc min.200 W  - prędkość oscylacyjna: minimum 11000/min.  - średnica oscylacji: 2,0 mm  - częstotliwość skoków:min.22000/min.  - Powierzchnia szlifująca: min.100\*180mm  - waga: 2 kg  - pojemnik, worek na pył  - przyłącze umożliwiające bezpośrednie połączenie z odkurzaczem |  |  |
| 7. | Szlifierka  do posadzek  (CPV:  43414000-8) | 1 | szt. | Parametry:  - napięcie 230 V  - moc min.1300 W  - średnica tarczy szlifującej min. 125 mm  - łagodny rozruch  - waga max.2,0 kg  - powierzchnia szlifująca min.90\*190 mm |  |  |
| 8. | Szlifierka typu żyrafa (CPV:  43414000-8) | 1 | szt. | Parametry:  - waga max.6,0 kg  - rozmiar papieru ściernego fi 215  - prędkość 1000-1600/min.  - napięcie 230 V  - długość kabla min.3,0 m  - demontowany rozrusznik |  |  |
| 9. | Wyrzynarka do drewna (CPV:  43810000-4) | 1 | szt. | Parametry:  - moc minimum 450 W  - częstotliwość skoków na biegu jałowym 3100/min.  - długość skoku 18 mm  - zdolność cięcia w drewnie 65 m  - wymiary (D x S x W) 223 x 77 x 197 mm  - waga (EPTA) 1,9 k  - regulowana listwa tnąca  - wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej  - pompka paliwa  - zdalna regulacja  - płyta podstawy odchylana w obie strony 0 45\* a do cięcia blisko krawędzi przesuwana do tyłu  - przycisk blokady przy pracy ciągłej  - możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego |  |  |
| 10. | Szlifierka kątowa (CPV:  43414000-8) | 2 | szt. | Parametry:  - Prędkość obrotowa bez  obciążenia 19500 min-1  - Napięcie akumulatora 12 V 2.0Ah - Średnica otworu 10 mm  - Ciężar bez akumulatora 0.6 kg;   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | | - średnica korpusu mała umożliwiająca  bezproblemowy i pewny chwyt jedną  ręką - mała obudowa przekładni - silnik odporny na ciepło - dwa pierścienie typu labiryntowego  uszczelniają łożyska kulkowe i  całkowicie chronią mechanizm  przekładni oraz silnik przed pyłem  i zabrudzeniem - anty-restart system | |  |  |
| 11. | Urządzenie do cięcia glazury (CPV:  43810000-4) | 1 | szt. | Parametry:  - urządzenie składa się ze stabilnej podstawy wykonanej z aluminium wyścielonej warstwą zapobiegającą ślizganiu się materiału oraz jednej wytrzymałej prowadnicy i przesuwanego po niej zespołu tnącego  - zapewniające łatwe cięcie i łamanie płytek  - możliwość cięcia płytek pod dowolnym kątem  - rozmiar podstawy umożliwia cięcie największych standardowych płytek, cięcie poprzeczne, cięcie wzdłuż przekątnej  - Przymiar do cięcia glazury: 45 stopni. - Grubość płytki / glazury / terakoty: 6-20 mm; |  |  |
| 12. | Kielnia  (CPV:44115000-9) | 10 | szt. | Parametry:  - do nakładania i rozprowadzania klejów i zapraw  - blat hartowany o grubości 12 mm  i długości 210 mm ze stali szlachetnej o wysokiej sprężystości |  |  |
| 13. | Pion malarski (CPV 45262522-6) | 5 | szt. | Parametry:  - lekki, niewielki rozmiar |  |  |
| 14. | Młotek murarski (CPV 45262522-6) | 5 | szt. | Parametry:  - młotek kuty w całości z jednego kawałka stali o wysokim gatunku  - wyposażony w magnetyczny uchwyt na gwóźdź - wygodna gumowa rękojeść pozwalająca na pewny chwyt |  |  |
| 15. | Przecinak (CPV:  43810000-4) | 5 | szt. | Parametry:  - wykonany z wysokiej jakości materiałów, stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości |  |  |
| 16. | Kaster budowlany (CPV 45262522-6) | 5 | szt. | Parametry:  - pojemność 90 l  - wykonana z tworzywa sztucznego elastycznego |  |  |
| 17. | Wiadro (CPV:  39224330-0) | 10 | szt. | Parametry:  - wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na uderzenie i ścieranie  - pojemność 20 - 25 l.  - uchwyt wytrzymały, plastikowa raczka, mocowany od zewnątrz do wewnątrz wiadra |  |  |
| 18. | Pistolet  do gwoździ (CPV:  43810000-4) | 2 | szt. | Parametry:  - napięcie 230 V  - ciśnienie maksymalne: min. 8,3 bara  - ciśnienie robocze: 60-100psi  - pojemność magazynka: 100 sztuk  - rozmiar gwoździ : 15-50 mm  - rozmiar zszywek 16-40 mm  - długość kabla min.1,8 m  - blokada zabezpieczająca  - w zestawie min. 150 zszywek |  |  |
| 19. | Mieszadło elektryczne (CPV:  38436500-5) | 1 | szt. | Parametry:  - moc min. 1800 W  - napięcie 230 V  - obudowa z odlewu ciśnieniowego  - złącze do szybkiej zmiany wiertła  - płynna regulacja szybkości  - ergonomicznie ukształtowany uchwyt |  |  |
| 20. | Wkrętarka (CPV:  42652000-1) | 2 | szt. | Parametry:  - prędkość obrotowa 1300 obr./min.  - max. zdolność wiercenia w stali: 10 mm  - max. zdolność wiercenia w drewnie:  25 mm  - waga max. 1,5 kg  - napięcie zasilania 12 V  - elementy przekładni wykonane z metalu  - hamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy uchwytu |  |  |
| 21. | Poziomica laserowa ( CPV: 43300000-6) | 2 | szt. | Parametry:  - liczba wiązek laserowych: 1  - liczba punktów laserowych: 1  - maksymalny zasięg pracy linii laserowej: 5 m - maksymalny zasięg pracy punktu laserowego: 20 m  - dokładność niwelacji: +/- 0,5 mm/m  - typ lasera: 635 nm  - maksymalna moc wyjściowa: < 2 mW - klasa lasera: 2 - Zasilanie: 2 baterie R3 (AAA) 1,5V - Ciężar urządzenia: 0,19 kg  - Wymiary urządzenia: 154 x 25 x 30 mm |  |  |
| 22. | Odkurzacz gospodarczy ( CPV: 39713430-6) | 1 | szt. | Parametry:  - moc min.1400 W  - moc ssania 18 pa  - pojemność zbiornika 30-40 l  - przystosowany do pracy na sucho  i na mokro  - wyposażony w filtr HEPA  - kabel zasilający o dł. 5 m.  - gniazdo zasilające do elektronarzędzi  - funkcja dmuchawy do liści  - metalowa obudowa  - możliwość pracy z workiem lub bez  - minimum norma IPAX 4  - zestaw ssawek i szczotek min. 3 szt. |  |  |
| 23. | Zestaw kluczy (CPV: 44512940-3) | 2 | zestaw | Parametry:  - klucze p-o, regulowany i hex  - poziomica 225 mm  - uchwyt zapadkowy  - przedłużki; adapter  - nasadka do świec zapłonowych  - nasadki  - bity, końcówki, nóż, ostrza, szczypce  - piłka do metalu, klamry  - młot ślusarski  - miernik napięcia  - minimum 108 elementów  - walizka |  |  |
| 24. | Skrzynka  z narzędziami (CPV:  44512930-0) | 2 | szt. | Parametry:  -w wyposażeniu: wiertła do metalu  i kamienia, bity wkrętaka, element  do blokowania nakrętek, uchwyt  do bitów, bity łopatkowe, piła walcowa i adapter. |  |  |

Łącznie cena brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(słownie złotych : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy