**Załącznik nr 1d**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(miejscowość, dnia)*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

do zapytania ofertowego nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019r. wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: technolog robót wykończeniowych, warsztat brukarski, warsztat gastronomiczno-kulinarny w ramach projektu: ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

**Zadanie 4: Sprzedaż i dostawa urządzeń i sprzętu do warsztatu brukarskiego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Opis** | **Cena jednostkowa brutto** | **Łączna ofertowana cena brutto** |
| 1. | Chwytak do krawężników(CPV: 43300000-6) | 3 | szt. | Parametry:- regulacja: 0 - 250 mm- udźwig maksymalny: min. 120 kg- ciężar: max. 7,00 kg- posiadanie podwójnej rączki - chwytaki krawężników, obrzeży: minimum czteropunktowe, gumowe-możliwość pracy w pozycji wyprostowanej: tak- zastosowanie: krawężniki, obrzeża- gwarancja 24 miesiącecertyfikat CE |  |  |
| 2. | Chwytak do kostki brukowej(CPV-43300000-6) | 4 | szt. | Parametry:- materiał: metal- regulacja uchwytu: 275 / 340 / 365 / 400 / 425 / 470 / 485 / 530 / 545 mm- udźwig maksymalny: minimum 50 kg- waga: max. 3 kg- typ uchwytu kostki= samo-zacisk- gwarancja 24 miesiącecertyfikat CE |  |  |
| 3. | Myjka ciśnieniowa(42924730-5) | 3 | szt. | Parametry:- maksymalny wydatek wody: min 360 l/h- ciśnienie maksymalne: min. 110 bar-maksymalna temperatura doprowadzanej wody: min. 40°C- moc znamionowa: min. 1550 W- zasilanie sieciowe 230 V- waga max. 7 kg- długość węża ciśnieniowego min. 550 cm- wbudowany filtr do wody:- przyłącze wody: ¾”- gwarancja 24 miesiącecertyfikat CE |  |  |
| 4. | Gilotyna do kostki brukowej (CPV: 45233222-1) | 1 | szt. | Parametry:- siła cięcia przy 20 kg nacisku: 44,0-46,0 kN- wysokość cięcia: 40-120 mm- maksymalna długość cięcia – min. 380mm- waga: max. 37 kg- zastosowanie: kostka brukowa oraz płytki- gwarancja 24 miesiącecertyfikat CE |  |  |
| 5. | Zgarniacz listwowy(CPV: 45233222-1) | 5 | szt. | Parametry:- długość zgarniacza: 145 - 155 cm- długość trzonka: 145 - 155 cm-materiał: zgarniacz aluminiowy profil, trzonek drewniany- odciągi w konstrukcji zgarniacza: - gwarancja 24 miesiącecertyfikat CE |  |  |
| 6. | Wyważarka brukarska(CPV: 45233222-1) | 3 | szt. | Parametry:- zastosowanie: pozycjonowanie kostki brukowej, płyt chodnikowych itp.- Ilość ostrzy: min. 2 - Rączki: tworzywo sztuczne- gwarancja 24 miesiącecertyfikat CE |  |  |
| 7. | Młotek brukarski(CPV 4415000-9) | 5 | szt. | Parametry:- trzon: drewniany prosty- długość całkowita: min. 400 mm- waga głowicy: 1,4 – 1,6 kg- waga całkowita: 2,5-2,7 kgcertyfikat CE |  |  |
| 8. | Przymiar brukarski(CPV: 45233222-1) | 3 | szt. | Parametry:- zastosowanie do wyznaczania (trasowania) kątów przy docinaniu kostki brukowej- pokrycie powierzchni urządzenia: powłoka galwaniczna- certyfikat CE- gwarancja 24 miesiące |  |  |
| 9. | Łopaty(CPV: 44115000-9) | 10 | szt. | Parametry: - długość całkowita urządzenia: 120 cm- materiał trzonka: włókno szklane, malowane proszkowo/drewno, lakierowane- wysokość szpadla: 25-27 cm - szerokość głowicy 17-20 cm- waga: max 2 kg- uchwyt rączki: ergonomiczny certyfikat CE |  |  |
| 10. | Taczki(CPV: 44115000-9) | 3 | szt. | Parametry:- materiał stelażu: stal ocynkowana- długość całkowita 85-95 cm- szerokość całkowita: 55-65 cm- pojemność zasypowa: 110-130 l- ilość kół 2 szt.- średnica koła 40 cm- felga: metalowa- rączki: zakończone tworzywem- misa: tłoczona - uchwyt rączki: ergonomiczny certyfikat CE |  |  |

Łącznie cena brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(słownie złotych : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy